Технические характеристики

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | | **Значения** | | | | | |
| Марка огнетушителя | | ОП-25(з)-АВСЕ-01 | ОП-35(з)-АВСЕ-01 | ОП-50(з)-АВСЕ-01 | ОП-70(з)-АВСЕ-01 | ОП-70(з)-АВСЕ-02 | ОП-100(з)-АВСЕ-01 |
| Габаритные размеры, мм | высота | 735 | 919 | 943 | 1291 | 835 | 1160 |
| диаметр | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 |
| Вместимость корпуса, л | | 30±1,5 | 42±2,1 | 60±3 | 84±4,2 | 84±4,2 | 120±6 |
| Марка применяемого огнетушащего вещества (ОТВ) | | ВОЛГАЛИТ-АВСЕ (ТУ2149-005-57847408-2015) | | | | | |
| Масса заряда ОТВ, кг | | 25±1,25 | 35±1,75 | 50±2,50 | 70±3,50 | 70±3,50 | 100±5,00 |
| Длина шланга не менее, м | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Масса огнетушителя полная не более, кг | | 37 | 49 | 68 | 93 | 95 | 132,5 |
| Продолжительность приведения огнетушителя в действие не более, сек | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина струи огнетушащего вещества не менее, м | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Минимальная продолжительность подачи огнетушащего вещества при температуре 20°С, сек | | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Ранг по модельному очагу пожара | класс А | 6А | 6А | 6А | 10А | 10А | 10А |
| класс В | 233В | 233В | 233В | 233В-2 | 233В-2 | 233В-2 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочее давление, МПа | | 1,4 (от 1,26 до 1,6) | | | | | |
| Давление зарядки, МПа | | 1,6 (от 1,4 до 1,6) | | | | | |
| Диапазон температур эксплуатации, С° | | От минус 40 до плюс 50 | | | | | |
| Срок службы, лет | | 10 | | | | | |